LE BOUILLON — Crémant d'Alsace
PACK IMPRIMEUR COMPLET (Blanc de Blancs + Rosé, recto & verso)

/pdf
  le-bouillon-etiquette-blanc-print.pdf          Recto Blanc de Blancs — trim 100 x 120,6 mm (bleed 106 x 126,6)
  le-bouillon-etiquette-rose-print.pdf           Recto Rosé — trim 100 x 120,6 mm (bleed 106 x 126,6)
  le-bouillon-contre-etiquette-blanc-print.pdf   Verso Blanc — trim 100 x 150 mm (bleed 106 x 156)
  le-bouillon-contre-etiquette-rose-print.pdf    Verso Rosé — trim 100 x 150 mm (bleed 106 x 156)
  le-bouillon-etiquettes-imprimeur-complet.pdf   Sammel-PDF, 4 pages

/png  400 dpi — variante "bleed" = avec fond perdu, "trim" = format fini

/documents
  le-bouillon-druckanleitung-etiketten.pdf   Guide d'impression
  le-bouillon-qa-report-etiketten.pdf        Rapport QA / bon à tirer

SPECS
  Fond perdu 3 mm · marge de sécurité 4 mm · traits de coupe dans les PDF
  Livré en RVB (sRGB) — conversion CMJN par l'imprimeur
  ICC cible : ISO Coated v2 300% (FOGRA39) / PSO Uncoated v3 (FOGRA52)
  Encrage max 300 % · noir typo K100 · noir profond C40 M30 J30 N100
  Support : papier adhésif blanc 80–90 g/m², résistant à l'humidité
  EAN-13 : zone ~40 x 22 mm en bas à droite du verso

Contact : info@bouillon.eu
